***Załącznik nr 3 do SZ***

 pieczątka firmowa Wykonawcy

Opis parametrów technicznych oferowanego samochodu

**„DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO Z PODWÓJNĄ KABINĄ ORAZ SKRZYNIĄ ŁADUNKOWĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY”.**

**UWAGA:** zamawiający dopuszcza złożenie oferty z wyposażeniem wyższym (lepszym) niż opisane poniżej.

|  |  |
| --- | --- |
| Parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę\*(Wpisać TAK/NIE lub parametr) |
|  Kategoria | Opis przedmiotu zamówienia |
| 1. | Silnik | 1. | Rodzaj  | 4-cylindrowy,wysokoprężny,turbodoładowany, chłodzony cieczą |       |
| 2. | Pojemność skokowa | Od 2000 do 2500 cm3 |       |
| 3. | Moc maksymalna | Nie mniej niż 165 KM |       |
| 4. | Norma emisji spalin | Nie niższa niż EURO 6 |       |
| 2. | Skrzynia biegów | 1. | Manualna |       |
| 2. | Napęd na koła przednie |       |
| 3. | Układ kierowniczy | 1. | Ze wspomaganiem |       |
| 2. | Regulowana kolumna kierownicy minimum w jednej płaszczyźnie |       |
| 3. | Niezależne zawieszenie kół przednich |       |
| 4. | Układ hamulcowy | 1. | Hamulce przednie tarczowe wentylowane |       |
| 2. | Hamulce tylne tarczowe lub bębnowe  |       |
| 3. | System zapobiegania blokowania kół w trakcie hamowania |       |
| 4. | System stabilizacji toru jazdy |       |
| 5. | Podwozie | 1. | Długość całkowita pojazdu nie większa niż 6700 mm |       |
| 2. | Hak holowniczy z zaczepem kulowym i instalacją elektryczną z gniazdem |       |
| 6. | Kabina | 1. | Przystosowana do przewozu min. 4 osób + kierowca |       |
| 2. | Klimatyzacja i ogrzewanie |       |
| 3. | Poduszki powietrzne min. dla kierowcy i pasażerów z przodu |       |
| 4. | Szyby elektrycznie otwierane |       |
| 5. | Lusterka boczne regulowane elektrycznie |       |
| 6. | Fotel kierowcy regulowany: góra-dół, przód-tył, pochylenie oparcia |       |
| 7. | Fotele wyposażone w trzypunktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa |       |
| 8. | Radioodbiornik |       |
| 9. | Światła dzienne LED |       |
| 10. | Światła przednie przeciwmgielne  |       |
| 11. | Immobiliser |       |
| 12. | Auto-alarm |       |
| 13. | Centralny zamek sterowany pilotem |       |
| 7. | Skrzynia ładunkowa | 1. | Ładowność nie mniejsza niż 1000 kg |       |
| 2. | Długość od 3100 mm do 3400 mm |       |
| 3. | Szerokość nie mniejsza niż 2000 mm |       |
| 4. | Burty o wysokości nie mniejszej niż 400 mm, z blachy aluminiowej |       |
| 5. | Podłoga z blachy aluminiowej o grubości nie mniejszej niż 4 mm |       |
| 6. | Podłoga zaopatrzona w nie mniej niż 6 zaczepów |       |
| 8. | Wyposażenie dodatkowe | 1. | Koło zapasowe, pełnowymiarowe, zamontowane fabrycznie |       |
| 2. | Komplet dywaników gumowych, rynienkowych |       |
| 3. | Na tylnej ścianie kabiny dodatkowa lampa LED oświetlająca przestrzeń ładunkową  |       |
| 4.. | Na dachu kabiny lampa ostrzegawcza, pomarańczowa |       |

....................................................

 (miejscowość i data)

 …...........................................................................

(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentowania wykonawcy lub uprawnionych we właściwym upoważnieniu)

*\* wypełnia Wykonawca*