***Załącznik nr 4 do SIWZ***

 pieczątka firmowa Wykonawcy

**„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego”.**

**UWAGA:** zamawiający dopuszcza złożenie oferty z wyposażeniem wyższym (lepszym) niż opisane poniżej.

|  |  |
| --- | --- |
| Parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę\*(Wpisać TAK/NIE lub parametr) |
| Kategoria | Opis przedmiotu zamówienia |
| 1. | Silnik | 1. | Rodzaj  | Wysokoprężny, 16 zaworowy, chłodzony cieczą, Common Rail |       |
|  | 2. | Pojemność | Nie więcej niż 6500 cm3 |       |
| 3. | Moc maks. wg ECE R 120 | Nie mniej niż 130 KM |       |
| 4. | Moment obr. maks. wg ECE R 120 | Nie mniej niż 500 Nm |       |
| 5. | Norma emisji spalin | Nie niższa niż EURO IV |       |
| 2. | Skrzynia biegów | 1. | Prędkość maksymalna  | 35 - 40 km/h |       |
| 2. | Przekładnia główna | Nie mniej niż 8 biegów przełączanych pod occiążeniem |       |
| 2. | Ilość biegów przód/tył | 24/24 |       |
| 3. | Sprzęgło | Wielotarczowe, mokre |       |
| 4. | Napęd kół | Mechanizm zmiany kierunku jazdy - przełącznik nawrotny |       |
| 5. | Napęd na 4 koła |       |
| 6. | Automatyczne odłączenie przedniego napędu przy określonej prędkości |       |
| 3. | Układ kierowniczy | 1. | Ze wspomaganiem |       |
| 2. | Regulowana kolumna kierownicy |       |
| 3. | Promień zawracania | Nie większy niż 4,5 m |       |
| 4. | Układ hamulcowy | 1. | Hamulce tarczowe, mokre, system hamowania czterech kół. |       |
| 2. | Jedno i dwuobwodowa, pneumatyczna instalacja sterowania hamulcami przyczepy. |       |
| 3. | Blokada mechanizmu różnicowego przód, tył. |       |
| 5. | Układ hydrauliczny | 1. | Instalacja hydrauliczna z 2 pompami |       |
| 2. | Wydatek razem | Nie mniej niż 120 l/min |       |
| 3. | Ilość obwodów hydrauliki zewn. | Nie mniej niż 2 obwody |       |
| 6. | Podnośnik tylny | 1. | Zewnętrzna obsługa podnośnika |       |
| 2. | Udźwig | Nie mniej niż 5 t |       |
| 7. | WOM tylny | 1. | Obroty | 540 obr./min |       |
| 8. | Zaczep tylny | 1. | Regulowany na sworznie |       |
| 2. | Obracany zaczep przyczepy EEC |       |
| 9. | Koła | 1. | Przód | 420/70 R24 |       |
| 2. | Tył | 520/70 R38 |       |
| 3. | Błotniki przednie skrętne |       |
| 4. | Błotniki tylne z poszerzeniami |       |
| 10. | Kabina | 1. | Dwudrzwiowa  |       |
| 2. | Szyberdach |       |
| 3. | Otwierana przednia i tylna szyba |       |
| 4. | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby |       |
| 5. | Lusterka zewnętrzne prawe i lewe, lusterko wsteczne wew. kabiny |       |
| 6. | Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, regulowany góra-dół, z pasem bezpieczeństwa |       |
| 7. | Fotel pasażera |       |
| 8. | Ogrzewanie |       |
| 9. | Klimatyzacja |       |
| 10. | Reflektory robocze: dwa z przodu, dwa z tyłu |       |
| 11. | Lampa ostrzegawcza |       |
| 12. | Skrzynka narzędziowa |       |
| 11. | Pozostałe elementy | 1. | Rura wydechowa do góry, w rogu kabiny |       |
| 2. | Balast obciążający przedni o wadze nie mniej niż 300 kg |       |
| 3. | Gaśnica |       |
| 4. | Trójkąt ostrzegawczy |       |
| 5. | Apteczka |       |
| 12. | Dokumenty ciągnika (w języku polskim) | 1. | DTR z instrukcją obsługi |       |
| 2. | Książka serwisowa |       |
| 3. | Dokumenty gwarancyjne |       |
| 4. | Dopuszczenie do ruchu drogowego |       |

....................................................

 (miejscowość i data)

 …...........................................................................

(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentowania wykonawcy lub uprawnionych we właściwym upoważnieniu)

*\* wypełnia Wykonawca*