***Załącznik nr 4 do SIWZ***

pieczątka firmowa Wykonawcy

**„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego”.**

**UWAGA:** zamawiający dopuszcza złożenie oferty z wyposażeniem wyższym (lepszym) niż opisane poniżej.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne | | | | | Parametry oferowane przez Wykonawcę\*  (Wpisać TAK/NIE lub parametr) |
| Kategoria | | Opis przedmiotu zamówienia | | |
| 1. | Silnik | 1. | Rodzaj | Wysokoprężny, 16 zaworowy, chłodzony cieczą, Common Rail |  |
|  | 2. | Pojemność | Nie więcej niż 6500 cm3 |  |
| 3. | Moc maks. wg ECE R 120 | Nie mniej niż 130 KM |  |
| 4. | Moment obr. maks. wg ECE R 120 | Nie mniej niż 500 Nm |  |
| 5. | Norma emisji spalin | Nie niższa niż EURO IV |  |
| 2. | Skrzynia biegów | 1. | Prędkość maksymalna | 35 - 40 km/h |  |
| 2. | Przekładnia główna | Nie mniej niż 8 biegów przełączanych pod occiążeniem |  |
| 2. | Ilość biegów przód/tył | 24/24 |  |
| 3. | Sprzęgło | Wielotarczowe, mokre |  |
| 4. | Napęd kół | Mechanizm zmiany kierunku jazdy - przełącznik nawrotny |  |
| 5. | Napęd na 4 koła |  |
| 6. | Automatyczne odłączenie przedniego napędu przy określonej prędkości |  |
| 3. | Układ kierowniczy | 1. | Ze wspomaganiem | |  |
| 2. | Regulowana kolumna kierownicy | |  |
| 3. | Promień zawracania | Nie większy niż 4,5 m |  |
| 4. | Układ hamulcowy | 1. | Hamulce tarczowe, mokre, system hamowania czterech kół. | |  |
| 2. | Jedno i dwuobwodowa, pneumatyczna instalacja sterowania hamulcami przyczepy. | |  |
| 3. | Blokada mechanizmu różnicowego przód, tył. | |  |
| 5. | Układ hydrauliczny | 1. | Instalacja hydrauliczna z 2 pompami | |  |
| 2. | Wydatek razem | Nie mniej niż 120 l/min |  |
| 3. | Ilość obwodów hydrauliki zewn. | Nie mniej niż 2 obwody |  |
| 6. | Podnośnik tylny | 1. | Zewnętrzna obsługa podnośnika | |  |
| 2. | Udźwig | Nie mniej niż 5 t |  |
| 7. | WOM tylny | 1. | Obroty | 540 obr./min |  |
| 8. | Zaczep tylny | 1. | Regulowany na sworznie | |  |
| 2. | Obracany zaczep przyczepy EEC | |  |
| 9. | Koła | 1. | Przód | 420/70 R24 |  |
| 2. | Tył | 520/70 R38 |  |
| 3. | Błotniki przednie skrętne | |  |
| 4. | Błotniki tylne z poszerzeniami | |  |
| 10. | Kabina | 1. | Dwudrzwiowa | |  |
| 2. | Szyberdach | |  |
| 3. | Otwierana przednia i tylna szyba | |  |
| 4. | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby | |  |
| 5. | Lusterka zewnętrzne prawe i lewe, lusterko wsteczne wew. kabiny | |  |
| 6. | Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, regulowany góra-dół, z pasem bezpieczeństwa | |  |
| 7. | Fotel pasażera | |  |
| 8. | Ogrzewanie | |  |
| 9. | Klimatyzacja | |  |
| 10. | Reflektory robocze: dwa z przodu, dwa z tyłu | |  |
| 11. | Lampa ostrzegawcza | |  |
| 12. | Skrzynka narzędziowa | |  |
| 11. | Pozostałe elementy | 1. | Rura wydechowa do góry, w rogu kabiny | |  |
| 2. | Balast obciążający przedni o wadze nie mniej niż 300 kg | |  |
| 3. | Gaśnica | |  |
| 4. | Trójkąt ostrzegawczy | |  |
| 5. | Apteczka | |  |
| 12. | Dokumenty ciągnika (w języku polskim) | 1. | DTR z instrukcją obsługi | |  |
| 2. | Książka serwisowa | |  |
| 3. | Dokumenty gwarancyjne | |  |
| 4. | Dopuszczenie do ruchu drogowego | |  |

....................................................

(miejscowość i data)

…...........................................................................

(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentowania wykonawcy lub uprawnionych we właściwym upoważnieniu)

*\* wypełnia Wykonawca*